




По результатам специального расследования несчастного случая в СПК «Сынковичи»

Новогрудским межрайонным отделом было проведено специальное расследование несчастного случая, приведшего к тяжелой производственной травме, происшедшего 10.08.2026 с водителем автомобиля СПК «Сынковичи».
В ходе проведенного расследования было установлено, что потерпевший 10 августа 2026 года на закрепленном за ним автомобиле самосвале МАЗ-5550С5 регистрационный знак АМ 8767-4 перевозил зерно с зерносушильно-очистительного комплекса в а.г.Елка в помещение склада для хранения сложной сельскохозяйственной техники на территории ремонтных мастерских д.Червоное Село, который во время уборочной кампании использовался для временного хранения зерна. Разгрузка зерна производилась через задний борт. После двух рейсов по перевозке зерна Латош Л.Р. получил указание от главного агронома, для увеличения объема перевозимого зерна, прицепить к автомобилю прицеп.  Далее осуществлял перевозку зерна на автомобиле с прицепом.
Около 16 часов потрепевший на автомобиле самосвале МАЗ-5550С5 регистрационный знак АМ 8767-4 с прицепом МАЗ 857100-4012 регистрационный знак А 1930 Е-4 заехал в помещение склада для хранения сложной сельскохозяйственной техники на территории ремонтных мастерских д.Червоное Село для разгрузки зерна. В первую очередь он произвел разгрузку зерна с прицепа и приступил к разгрузке зерна из кузова автомобиля. Так как сзади автомобиля был прицеп, потерпевший принял решение произвести разгрузку зерна через левый борт кузова автомобиля, который состоит из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть борта крепится к платформе на петлях, фиксируется спереди и сзади в верхней его части стопорными пальцами в кронштейнах. Для закрывания (открывания) нижней части левого борта с передней стороны и задней стороны на стойках платформы имеются рычажные механизмы, при помощи которых выдвигаются стопорные пальцы из кронштейнов. В начале при помощи рычажного механизма потерпевший выдвинул стопорный палец из кронштейнов с задней стороны кузова. После этого он начал выдвигать при помощи рычажного механизма стопорный палец из кронштейнов с передней стороны, при этом став напротив борта. Открывшийся борт, под давлением находившегося в кузове зерна, начал движение вниз и ударил его, который от удара упал на пол и получил травму.  
По результатам проведенного специального расследования была установлена причина несчастного случая:
 -открывание потерпевшим нижней части левого борта кузова автомобиля самосвала МАЗ-5550С5 регистрационный знак АМ 8767-4 располагаясь напротив борта, чем допущено нарушение требование Инструкции по охране труда №5 для водителя автомобиля, утвержденной председателем СПК «Сынковичи».  
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