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[bookmark: _Toc213753999][bookmark: _Toc213850328][bookmark: _Toc213754000]Характеристика
государственного жилищного фонда

В коммунальной собственности Зельвенского района находится 622 арендных жилых помещения государственного жилищного фонда, в том числе в сельской местности 448. 
На 01.09.2026 не заселено 62, из них в городском поселке Зельва – 5, в сельской местности – 57.
Планируемое вовлечение в хозяйственный оборот:
снос – 10 домов;
продажа – 10 домов;
перевод в нежилое – 7;
заселение – 35 жилых помещений.
[bookmark: _Toc213754001]Дома в сельской местности не востребованы, удалены от районного центра и не имеют коммуникаций.


















































Зельвенский район
Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Майская, д.149, кв. 1, кв. 2 

Технические характеристики: 
блокированный
количество квартир – 2, в том числе: частные – 0, государственные – 2;
год постройки – 2004;
этажность – 1;
общая площадь – 125,5 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие (далее – КСУП) «Голынка».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Садовая, д.150, кв. 2 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2004;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 0, государственные – 2;
этажность – 1; 
общая площадь – 125,5 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке расположен сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Садовая, д.152, кв. 1 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2004;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 0, государственные – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 125,5 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке расположен сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Садовая, д.155, кв. 1 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2007;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 0, государственные – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 135,7 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке расположен сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Садовая, д.154, кв. 2 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2005;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 0, государственные – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 123,8 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке хозяйственных построек ее имеется.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Голынковский сельский совет, аг. Голынка, ул. Школьная, д.15, кв. 2 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1977;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1;
этажность – 1;
общая площадь – 107,2 м2;
материал стен – блоки;
электроотопление;
электроснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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Каролинский сельский совет, д. Александровщина, д. 64 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1989;
этажность – 1;
общая площадь – 40,2 м2;
материал стен – дерево, облицовано кирпичем;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Каролинский сельский совет, аг. Каролин, ул. Центральная, д. 35 

Технические характеристики: 
одноквартирный
этажность – 1;
год постройки – 1937;
общая площадь – 62,0 м2;
материал стен – дерево;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Деречин, ул. Советская, д. 34 

Технические характеристики: 
одноквартирный
этажность – 1;
год постройки – 2001;
общая площадь – 70,3 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – имеется;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Каролинский сельский совет, аг. Кошели, ул. Майская, д. 12, кв. 1 

Технические характеристики: 
многоквартирный, количество квартир – 4, в т.ч. частные – 3, государственные – 1 (квартира расположена на 1-м этаже);
этажность – 2;
год постройки – 1976;
общая площадь – 62,2 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Деречинский сельский совет, аг. Деречин, ул. Матросова, д. 23 

Технические характеристики: 
одноквартирный
этажность – 1;
год постройки – 2001;
общая площадь – 66,5 м2;
отопление – печное;
электроснабжение – имеется;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Голынка».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.

	[image: ]
	[image: ]


































[bookmark: _Toc213754002][bookmark: _Toc213850329][bookmark: _Hlk237522899]Доброселецкий сельский совет, аг. Теглевичи, д. 109, кв.1. 

Технические характеристики: 
блокированный
количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1 (квартира расположена на 1-м этаже);
год постройки – 1989;
этажность – 2;
общая площадь – 70,5 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий» коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» (далее – СХФ «Доброселецкий»).
Площадь земельного участка – 0,25 га.
На земельном участке располагается – сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, д. Монтяки, д. 109, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1;
год постройки – 1994;
этажность – 1;
общая площадь – 54,6 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
Площадь земельного участка – 0,25 га.
На земельном участке располагается – сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Теглевичи, д. 116, кв. 2. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1979;
количество квартир – 8
этажность – 2;
общая площадь – 65,0 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Теглевичи, д. 29. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
этажность – 1;
год постройки – 1972;
общая площадь – 56 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеются хозяйственные постройки.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, д. Монтяки, д. 5, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1987;
количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1 (квартира расположена на 1-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 53,0 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, д. Монтяки, д. 3. 

Технические характеристики: 
одноэтажный
год постройки – 1995;
этажность – 1;
общая площадь – 133 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеются хозяйственные постройки.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 29, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2005;
количество квартир – 2, в том числе: государственные – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 123 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 37, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2004;
количество квартир – 2, в том числе: государственные – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 62,3 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 40, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1986;
количество квартир – 2, в том числе: частная – 1, государственная – 1 (расположена на 2-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 73,4 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 42, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1986;
количество квартир – 2, в том числе: частная – 1, государственная – 1 (расположена на 1-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 60,2 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 48, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1986;
количество квартир – 2, в том числе: частная – 1, государственная – 1 (расположена на 2-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 73,4 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.

	[image: ]
	[image: ]
	






























Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 52, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1986;
количество квартир – 2, в том числе: частная – 1, государственная – 1 (расположена на 2-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 74,3 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Словатичи, д. 60, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 2005;
количество квартир – 2, в том числе: государственная – 2;
этажность – 1;
общая площадь – 133,4 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – имеется;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, д. Рудевичи, д. 41, кв.1. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1976;
количество квартир – 4, в том числе: частные – 2, государственные – 2 (квартира расположена на 1-м этаже);
этажность – 2;
общая площадь – 78,7 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Доброселецкий сельский совет, д. Тереховичи, д. 9. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1987;
этажность – 1;
общая площадь – 58,0 м2;
материал стен –дерево;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – СХФ «Доброселецкий».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Зельвенский сельский совет, аг. Бородичи, ул. Заречная, д. 2. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1970;
этажность – 1;
общая площадь – 63,8 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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г.п. Зельва, ул. Полевая, д. 1. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 2005;
этажность – 1;
общая площадь – 60,0 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Зельвенский сельский совет, д. Кривоконно, д. 37. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1958;
этажность – 1;
общая площадь – 52,0 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Зельвенский сельский совет, д. Конно, ул. Белякова, д. 123, кв. 1. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1989;
этажность – 1;
общая площадь – 82,0 м2;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Зельвенский сельский совет, д. Конно, ул. Белякова, д. 52. 

Технические характеристики: 
одноквартирный
год постройки – 1950;
этажность – 1;
общая площадь – 82,0 м2;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Центральная, д. 7А, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1
год постройки – 1974;
этажность – 1;
общая площадь – 73,0 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 1, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1 (расположена на 2-м этаже)
год постройки – 1990;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 90,3 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 10, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1 (расположена на 1-м этаже)
год постройки – 1994;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 90,3 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
     
	[image: ]
	[image: ]

































Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 11А, кв. 2, кв. 4. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 4, в том числе: частные – 2, государственные – 2 (расположены на 1-м и 2-м этажах)
год постройки – 1980;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 68,7 и 68,5 м2 ;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 11, кв. 1

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 2, в том числе: государственные – 2 (расположена на 1-м этаже)
год постройки – 1994;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 90,0 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 12, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 2, в том числе: частные – 1, государственные – 1 (расположена на 2-м этаже)
год постройки – 1994;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 96,0 м2;
материал стен – панели;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 22. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 2004;
этажность – 1;
общая площадь – 60,1 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 23. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 2004;
этажность – 1;
общая площадь – 59,8 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.


[image: ]





























Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Молодежная, д. 16. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 2004;
этажность – 1;
общая площадь – 60,1 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – продажа.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Центральная, д. 63А, кв. 1, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный;
год постройки – 2007;
этажность – 1;
общая площадь – 135,6 м2;
материал стен – блоки;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Центральная, д. 67. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 1985;
этажность – 1;
общая площадь – 135,6 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Деречинский сельский совет, аг. Кривичи, ул. Центральная, д. 77. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 1996;
этажность – 1;
общая площадь – 70,0 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Деречинский сельский совет, д. Золотеево, д. 182. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 1998;
этажность – 1;
общая площадь – 67,7 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Деречинский сельский совет, д. Золотеево, д. 117А. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
этажность – 1;
год постройки – 1997;
общая площадь – 140,0 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отсутствует;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Деречинский сельский совет, д. Золотеево, д. 228. 

Технические характеристики: 
одноквартирный;
год постройки – 1996;
этажность – 1;
общая площадь – 115,0 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отсутствует;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует.
Балансодержатель – КСУП «Бородичи».
На земельном участке имеется сарай.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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г.п. Зельва, пер. Больничный, д. 4, кв. 3. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 4, в том числе: частные – 1, государственные – 3 
год постройки – 1939;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 24,7 м2;
материал стен – дерево;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.

[image: ]
































г.п. Зельва, ул. 17 Сентября, д. 19, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный, количество квартир – 3, в том числе: частные – 2, государственные – 1. 
год постройки – 1939;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 15,8 м2;
материал стен – дерево;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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г.п. Зельва, ул. Булака, д. 37, кв. 3. 

Технические характеристики: 
многоквартирный, количество квартир – 4, в том числе: частные – 3, государственные – 1 (расположена на 2-м этаже). 
год постройки – 1995;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 51,7 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – центральное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
На земельном участке хозяйственные постройки отсутствуют.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 5, кв. 3. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1976;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 56,7 м2;
материал стен – панели;
отопление – центральное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Октябрьская, д. 10, кв. 11. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1971;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 54,5 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – центральное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Приречная, д. 8, кв. 20. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1980;
этажность – 5;
общая площадь квартиры – 61,3 м2 (квартира расположена на 5 этаже);
материал стен – панели;
отопление – центральное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Кремяницкий сельский совет, д. Ялуцевичи, д. 88, кв. 4. 

Технические характеристики: 
многоквартирный
год постройки – 1980;
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 47,9 м2 (квартира расположена на 2 этаже);
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – отсутствует;
водоснабжение – отсутствует;
водоотведение – отсутствует;
Балансодержатель – Зельвенское РУП ЖКХ.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – снос.
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Доброселецкий сельский совет, аг. Теглевичи, ул. Школьная, д. 10, кв. 3. 

Технические характеристики: 
многоквартирный, количество квартир – 4, в т.ч. частные – 2, государственные – 2; 
год постройки – 1977; 
этажность – 2;
общая площадь квартиры – 46,6 м2 (квартира расположена на 2 этаже);
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется.
Балансодержатель – Доброселецкий с/с.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Мира, д. 4, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1966;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 49,2 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское ПМС.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Мира, д. 11, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1964;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 45,6 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское ПМС.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Приречная, д. 5, кв. 1. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1976;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 39,9 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское ПМС.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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	Голынковский сельский совет, д. Октябрьская, ул. Приречная, д. 7, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1966;
этажность – 1;
общая площадь квартиры – 49,2 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское ПМС.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – перевод в нежилое.
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г.п. Зельва, ул. Олега Кошевого, д. 8, кв. 1, кв. 2. 

Технические характеристики: 
блокированный
год постройки – 1954;
этажность – 1;
общая площадь – 120,0 м2;
материал стен – кирпич;
отопление – печное;
электроснабжение – отключено;
газоснабжение – имеется;
водоснабжение – имеется;
водоотведение – имеется;
Балансодержатель – Зельвенское ПМС.
Планируемый способ вовлечения в хозяйственный оборот – заселение.
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